**2.1. Техническая спецификация**

**Смазка**

(код по ЕНС ТРУ 205941.990.000040)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Смазка  железнодорожная |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Смазка для редукторов тяговых локомотивов. ТУ 38 УССР 201232-81 работоспособна при температуре от -5° до 50°С Массовая доля воды -отсутствие, содержание серы 0,8%, микропенетрация при температуре 0оС не менее 25.Смазка СТП. марка СТП-3 |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |