**2.1. Техническая спецификация**

**Шплинт разводной**

(код по ЕНС ТРУ 259412.910.000009)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Шплинт разводной стальной, диаметр 8 мм |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | ГОСТ 397-79 Стальной; 1мм-12мм |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.2. Техническая спецификация**

**Колодка тормозная**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.000460)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Колодка тормозная для грузовых вагонов |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Колодка тормозная композиционная с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.3. Техническая спецификация**

**Болт специальный**

(код по ЕНС ТРУ 259411.390.000029)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Болт специальный для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | болт резьбой М12 и длиной 150мм с гайкой и шайбой, болт коробки скользуна |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.4. Техническая спецификация**

**Подвеска маятниковая**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.000936)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Подвеска маятниковая для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | № чертежа 106.00.012-0. |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.5. Техническая спецификация**

**Ручка концевого крана**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.001122)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Ручка концевого крана для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | чертеж 190-06А |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.6. Техническая спецификация**

**Шнур асбестовый**

(код по ЕНС ТРУ 239911.990.000029)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Шнур асбестовый марка ШАОН |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | ГОСТ 1779-83 изготовлен из асбестовых волокон вплетенных в хлопковые, полиэфирные или висккозные шнуры |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.7. Техническая спецификация**

**Замок**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.000334)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Замок для детали механизма сцепления |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | 106.01.002 – 1 |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.8. Техническая спецификация**

**болт с шестигранной головкой**

(код по ЕНС ТРУ 259411.300.000039)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | болт с шестигранной головкой стальной, диаметр 12 мм, с гайкой/ шайбой |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | болт резьбой М12 и длиной 45 мм с гайкой и шайбой ГОСТ7798 |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.9. Техническая спецификация**

**Зеркало**

(код по ЕНС ТРУ 231213.900.000002)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Зеркало досмотровое |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Инспекционное телескопическое подвижное зеркало с подстветкой подходит для проверки состояния механизмов к которым нет прямого доступа |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.10. Техническая спецификация**

**Клин фрикционный**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.000414)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Клин фрикционный составная часть клинового гасителя колебаний тележки грузового вагона |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | "клин фрикционный М 1698.00.003, по проекту модернизации грузовых вагонов М 1698 ПКБ ЦВ  чертеж № 100.30.001-0, " |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.11. Техническая спецификация**

**Колпак скользуна тележки**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.000473)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Колпак скользуна тележки для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Колпак скользуна тележки, чертежный номер М1698.01.100 СБ (модернизированный или 100.00.030-0 СБ (старый вариант) |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.12. Техническая спецификация**

**Рукав**

(код по ЕНС ТРУ 139616.900.000003)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Рукав напорный, резиновый, класса Б |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | напорный, резиновый, класса Б с текстильным каркасом для изготовления обводного рукава |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.13. Техническая спецификация**

**Болт специальный**

(код по ЕНС ТРУ 259411.390.000029)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Болт специальный для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Болт с шестигранной головкой М20\*120, резьба М20 длиной 120мм для крепления опорной балки авторежима |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.14. Техническая спецификация**

**Болт специальный**

(код по ЕНС ТРУ 259411.390.000029)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Болт специальный для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Болт крепления узла пятника/подпятника 532.45.034-0 диаметр 22, длина 100мм |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.15. Техническая спецификация**

**Болт специальный**

(код по ЕНС ТРУ 259411.390.000029)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Болт специальный для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | болт крепления опорной планки авторежима диаметр 20, длина 110мм |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.16. Техническая спецификация**

**Рама боковая**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.001036)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Рама боковая для тележки |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Боковая рама тележки 100.00.020-4сб |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.17. Техническая спецификация**

**Манжета**

(код по ЕНС ТРУ 302040.300.000738)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Манжета для тормозной системы подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Манжета резиновая тормозного цилинда черт. 188-22Б (нар.диам/внутрен.диаметр/толщина) 358 х 316 х20 мм |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.18. Техническая спецификация**

**Болт специальный**

(код по ЕНС ТРУ 259411.390.000029)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Болт специальный для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Болт поддерживающей планки тяговый хомут М22 х 90 мм ГОСТ 5927 -70 |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

**2.19. Техническая спецификация**

**Хомут**

(код по ЕНС ТРУ 302040.590.000013)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Хомут для подвижного состава |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**  **При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.**  **А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | ГОСТ 24137-80 U-Болт М20 (хомут 300) |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |